Pri testovani na louce se nám (OK1MHW) podařilo dosáhnout následujících hodnot PSV:

3,670 MHz - 1:2,0
3,660 MHz -1:1,0
3720 MHz - 1:2,0

10,10 MHz - 1:1,7
10,15 MHz - 1:1,5
10,230 MHz - 1:1,3

14,000 MHz - 1:1,3
14,175 MHz - 1:1,1
14,350 MHz - 1:1,2

21,000 MHz - 1:1,2
21,225 MHz - 1:1,8
21,450 MHz - 1:3,2

24,890 MHz - 1:1,5
24,990 MHz - 1:1,2
pozn. prodloužením prvku se dá PSV ještě trochu vylepšit

29 MHz 1:1,1
ještě je potřeba polaborovat se smyčkou u paty antény
